附件：

# 实训室情景化打造采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **情景化打造位置** | **打造需求** | **数量** |
| 1 | 教室靠过道窗子及窗子下方24墙墙体拆除 | 5间教室靠过道方向的窗子及窗子下方的墙体向下拆除750mm并清运拆除后的建筑垃圾 | 57.75㎡ |
| 2 | 拆除部位复原粉饰 | 针对拆除后的墙体损坏部分重新进行水泥砂浆粉饰 | 81m |
| 3 | 教室扩大窗洞位置安装不锈钢包边钢化玻璃 | 材质：黑色钛拉丝不锈钢；  15mm钢化玻璃。 | 54.4㎡ |
| 4 | 3栋楼过道外墙漆修复喷涂 | 3栋楼过道墙面腻子修补，重新刮外墙腻子一遍后，外墙漆喷涂  品牌：绿舟外墙腻子、华润外墙漆 | 1869.56㎡ |
| 5 | 桥架漆面修复喷涂 | 3楼桥架漆面修复后重新喷涂一遍 | 414m |
| 6 | 木地板 | 品牌：国内知名品牌  规格：1220\*195\*15mm  面积：154㎡  静曲强度：平均值平均值≥30.0MPa，最小值≥24MPa；  弹性模量：≥3500MPa；  含水率：6.0%～14.0%  尺寸稳定性：收缩率≤1.2mm/m，膨胀率≤1.2mm/m；  表面耐磨：≥6000转；  甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³。  **★售后服务：**提供原厂标准保修服务。提供原厂合格证及相关资料。  **★等于或优于上述要求。**  **★提供样品。** | 154㎡ |
| 7 | 卫生间墙地砖 | 品牌：国内知名品牌  规格：墙砖：400\*800mm  地砖：400\*400mm  **★售后服务：**提供原厂标准保修服务。提供原厂合格证及相关资料。  **★提供样品**  **★等于或优于上述要求。** | 以实际需求为准 |
| 8 | 卫生间玻璃隔断 | 品牌：国内知名品牌  材质：黑色钛拉丝不锈钢。  壁厚：1.0mm  尺寸：1200\*2400mm  面积：2.88㎡  **★售后服务：**提供原厂标准保修服务。提供原厂合格证及相关资料。  **★中标后选样。**  **★等于或优于上述要求。** | 2.88㎡ |
| 9 | 推拉门更换推拉窗 | 品牌：国内知名品牌  材质：85型铝合金窗体，5mm单层钢化玻璃。  壁厚：1.4mm；  面积：4㎡  **★售后服务：**提供原厂标准保修服务。提供原厂合格证及相关资料。  **★等于或优于上述要求。** | 4㎡ |
| 10 | 浴霸 | 品牌：国内知名品牌  规格：306\*606\*84mmmm  功能：吹风、换气、风暖、照明  功率：2800W  **★售后服务：**提供原厂标准保修服务。提供原厂合格证及相关资料。  **★等于或优于上述要求。** | 1套 |