|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南红河技师学院培训鉴定中心培训考场视频监控项目报价表 | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计 |
| 1 | 球机摄像机 | 型号：海康iDS-2DC7423MW-D（含DS-1602）；  规格：支持协议:TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets  接口协议：ONVIF;ISAPI;GB/T28181协议;海康SDK;ISUP5.0；最大取流路数：6路；用户管理：32个；供电方式DC36V，最大功耗：24 W（其中红外灯最大功耗：9W）；工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% ;(无凝结)；尺寸：Φ220×353.4mm；重量：4.5Kg；焦距：5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍；水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远）；最大光圈数：F1.5；防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准；音频压缩标准：G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/AAC/PCM/MP3；音频压缩码率：64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/8~160 Kbps(MP3)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)；数字变倍：16倍；光学变倍：23倍，不规则四边形区域,最多24块,支持马赛克,支持多种颜色设置；信噪比：＞52dB | 14 | 台 |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 产品型号：海康DS-8632N-K16-V2（含3块8T硬盘ST8000）；  规格：3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 ；【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，内置16块10TB硬盘 视频接口：2\*HDMI，2\*VGA 网络接口：2\*RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2\*USB 2.0，2\*USB 3.0 ；【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12\*1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 应急物资柜套装 | 应急物资柜1个，安全绳1个，安全帽1顶，过滤式自救呼吸器1个，绝缘手套1双，强光搜索灯1个，手提式应急照明灯1个，危险警示牌1套，哨子1个，对讲机1组，盾牌1个，防暴棍1根 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 签到一体机 | 10寸LCD IPS屏，分别率≥1280P，运存≥2GB，存储空间≥32GB，前摄≥200万像素，人脸库≥5万，支持wifi接入及RJ45接入 | 8 | 台 |  |  |
| 供应商报价合计： | | | | | |  |
| **\*报价含：设备使用费、人工费、税费（普票、专票均可）等全部费用**  供应商名称：（盖章） 供应商联系人：  联系电话： | | | | | | |